湖南省湘澧盐化有限责任公司

2025年生产系统劳务承揽项目

招标文件

**湖南省湘澧盐化有限责任公司**

**2024年1月**

**目 录**

一、投标须知

二、评标办法

三、劳务承揽范围及具体要求

三、合同协议书

四、投标文件格式

**投标须知**

**一、项目概况与招标范围**

1、项目名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司2025年生产系统劳务承揽

2、★招标范围及要求：

（1）公司盐硝厂芒硝、干燥粉盐生产用工，控制价如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 控制价（元/吨） | 备注 |
| 芒硝仓库机械手网包堆码 | 5 |  |
| 盐硝粉尘盐包装50kg | 23.5 | 打喷码 |
| 盐硝粉尘盐包装25kg | 36.5 |  |
| 芒硝包装 | 6.5 | 含原包、吨包 |
| 粉盐吨包生产（含颗粒盐筛上物） | 13 |  |
| 芒硝机械手铺托盘（网托） | 2.5 |  |
| 卸纯碱 | 30 |  |

（2）公司包装厂平袋纸箱线、立袋线、平袋装袋、彩编汇总、机械手堆码、包装机操作生产用工。控制价如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 控制价（元/吨） | 备注 |
| 平袋纸箱线 | 17 | 外线装箱单线 |
| 9.5 | 外线汇总 |
| 立袋线 | 15 | 2线1人 |
| 生态井矿盐（立袋） | 23.5 | 6线5人 |
| 立袋汇总 | 8 | 4线1人 |
| 15.5 | 2线1人 |
| 平袋装袋 | 8 | 7#、8#；3线2人（含汇总） |
| 12 | 5#、6#；4线3人 |
| 彩编汇总 | 5 | 5#、6#线 |
| 机械手堆码 | 2 |  |
| 包装机操作 | 14 | 彩编线 |
| 9 | 彩编线（1000g） |
| 18 | 纸箱线 |
| 28 | 立袋线 |

（3）公司包装厂人工立袋线（装箱、码包、开箱）、开箱机操作、落地盐清理、落地盐转运、混料机清理、罐装线、吨包转运等；热电厂筛底料、上底料、拖拉机排渣等；其他单位部分配合生产所需劳务用工业务。本条内容涉及用工价格为响应价如下，各投标单位必须响应，超过该响应价的报价视为无效报价。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 响应价（固定价）（元/吨） | 备注 |
| 开箱机操作 | 8 |  |
| 落地盐清理 | 20 | 1楼、3楼、4楼、5楼 |
| 落地盐转运 | 7 |  |
| 混料机清理 | 40元/台 |  |
| 60元/台 | 7、8、9月高温期 |
| 罐装线 | 210 | 含挖盐、放罐、堆码 |
| 吨包转运 | 6 |  |
| 筛底料 | 2.8元/袋 |  |
| 上底料 | 2.8元/袋 |  |
| 拖拉机排渣 | 184元/台班 |  |
| 50Kg粉盐划包 | 13.8 |  |
| 回收盐拆包 | 23 | 旧袋子回收使用 |
| 颗粒盐人工装瓶生产 | 2415 |  |
| 小包盐撕包 | 230 |  |
| 揉盐装换箱 | 230 |  |
| 粉盐吨包拆包 | 1.7 |  |
| 结块粉盐拆包 | 5.7 |  |

**二、投标人资格要求**

1、投标主体要求：必须具备独立的法人资格，企业财务状况良好，且有固定营业场所；

2、资质要求：具备劳务经营资格的劳务公司。

3、项目负责人和服务团队要求： 提供项目负责人社会保险证明，其他不做要求。

4、信用要求：近三年内无司法、行政机关生效判决和决定中确认的违反法律法规的情形。

5、其他要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

6、联合体投标要求：本次招标不接受 联合体投标。

**三、招标文件获取：**

请投标人于2025年1月3日至2025年1月24日，在湖南省湘澧盐化有限责任公司网站（<http://www>.xlyk.com/）下载本项目招标文件，无论投标方下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

联系电话：13511151655

联系人：傅涛

**四、投标文件的递交：**

投标截止时间为：2025年1月24日10:00，地点为：湖南省湘澧盐化有限责任公司生产调度中心。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒收。

**五、开标时间：2025年1月24日10:00**

**六、开标地点**：湖南省津市市湘澧盐化公司开标室

**七、招标监督**：本次招标的监督机构为湖南省湘澧盐化有限责任公司审计部。电话： 0736-4226496

评标办法

一、评标委员会组成及评标方法

1.1本项目评标由招标人自行组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人在其内部专家库内临时抽选的有关管理、技术、经济、安全环保等方面的技术人员组成。

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避。

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

1.3评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评标办法设定的评标标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果商务得分也相同，由招标人自行确定。

二、投标文件的初步审查

2.1初步审查分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（3）实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.2投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（2）应交未交投标保证金或者金额不足，或者投标保证金形式不符合招标文件要求的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标报价。

（4）投标文件不满足招标文件中用文字规定或标注“★”符号的实质性要求的；

（5）投标文件中非实质性要求条款超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

（6）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（7）投标有效期不足的；

1. 不符合法律、法规和招标文件规定的。

2.3串通投标的认定

有下列情形之一的，经评标委员会集体表决后认定，视为投标人相互串通投标：

1. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2. 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制；
3. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

三、问题澄清

3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要投标人对投标文件澄清或者说明的，评标委员会将现场通知工作人员要求投标方进行解答或者说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不直接接受投标人主动提出的澄清或者说明。

3.2投标文件出现算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3有效的澄清或者说明材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.4评标委员会与投标人的澄清或者说明均采用书面形式，投标人的澄清或者说明由投标人代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。

四、综合评价

1、价格分（70分）：总报价得分+分项单价得分=报价得分

1.1总报价评分办法：投标人有效分项总报价Ax,基准价为所有投标人分项总报价的平均价A基准价

（1）当Ax=A基准价时，得基本分20分。

（2）当Ax<A基准价时，每降低1%在20分基础上加1分，最高加分为8分。

（3）当Ax>A基准制价时,每增加1%扣0.5分，扣完为止。

1.2分项单价评分办法：分项单价得分为Bn。（需要报价的21项分项进行打分）

（1）投标人每一分项有效报价最低的得2分，第2低的得1.5分，第3低的得1分。

（2）分项共计20项，每一分项得分相加为分项单价得分即：B1+B2+...+B12=Bn

二、商务分（30分）：见下述编列内容。

评分办法及标准

|  |  |
| --- | --- |
| **条款内容** | **编列内容** |
| 分值构成（总分100分） | 投标报价：70分商务部分：30分 |
| 评标基准价计算方法 | 符合招标控制价≥最终投标价的最终投标价进入基准价计算基准价= （A1+A2+…＋Ai+…＋An） / N i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。最终投标价以人民币元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第三位采取四舍五入。 |
| 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×│（最终投标报价－基准价）/基准价│ |
| **评分因素** | **评分标准** |
| 投标报价评分标准（70分） | 偏差率 | 偏差率（取绝对值）=100%×│（最终投标报价－基准价）/基准价│ |
| 总报价评分（28分） | 投标报价＞评标基准价：投标报价每高于评标基准价1%减0.5分，即**20－0.5×100×偏差率**；投标报价=基准价的得基本分20分；投标报价＜评标基准价：投标报价每低于评标基准价1%加1分，即**20+1×100×偏差率**，**最高加8分。** |
| 分项单价评分（42分） | 投标人每一单项得分相加得此项总分即：B1+B2+...+B12=Bn投标人每一分项有效报价最低的得2分，第2低的得1..5分，第3低的得1分。 |
| 商务评分标准（30分） | 信用等级（5分） | 经全国企业信用公示平台备案取得AAA级信用企业的得5分；取得AA级信用企业的得3分；取得A级信用企业得1分；其他级别不得分。 |
| 类似项目经历（15分） | 提供最近36个月内（以合同签订时间为准）类似劳务承揽合同（建筑劳务合同不认同为类似合同）。每提供一个业绩得5分，最多得15分。 |
| 项目组织机构（5分） | 提供承揽本项目机构的得3分，机构设置详细合理，最符合招标方要求的得5分。 |
| 安全文明措施（5分） | 安全文明施工保障措施的得3分，安全文明措施详细合理最符合招标方要求的得5分。 |

劳务承揽范围及具体要求

一、劳务承揽单位要求：

1、承揽队伍必须服从我公司的现场管理（安全生产、劳动卫生）和安排调度，保质保量按时完成每天的生产及其它工作任务。

2、承揽队伍应指派具体管理人员负责所派员工的管理，所派员工必须符合以下条件：①人员年龄不超过国家规定的退休年龄且身体健康，精神状态良好并已购买工伤保险（或80万以上商业险）；②能有效清楚地口头和书面表达自己；③未患有职业病、传染病。同时承诺不派出或使用童工。

3、承揽队伍应教导其员工严格按照我公司的工作描述，生产操作规程等质量标准进行工作，因其员工操作不当造成质量损失或其它经济损失的，由承揽队伍全额赔偿。

4、承揽队伍员工所发生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由承揽队伍自行承担。

5、结算业务提供税率为6%的增值税专用发票。

二、劳务承揽内容及要求：

盐硝厂芒硝包装、粉盐包装等；包装厂自动装箱、自动装袋、机械手码垛、包装机操作等；热电厂筛底料、上底料、拖拉机排渣等；其他单位部分配合生产所需劳务用工业务。

1、芒硝仓库拉包堆码：主要负责50kg原包硝整齐堆码在托盘或网包上，并负责配合叉车；现场清理出的托盘、网包整齐码放在指定地点，堆码现场卫生干净整洁。

2、粉尘盐的包装：粉盐（含摇摆筛筛分粉盐）的包装，要求包装质量合格，整齐码放在指定地点（叉车入库），现场卫生保持干净整洁。

3、芒硝包装：负责50kg、1000kg芒硝的包装，确保产品各项质量指标在受控范围内；

4、平袋装箱 按生产安排，核对生产品种盐和纸箱规格、品种，开车前点检设备，正确设置剔重秤和二维码工控机，正确操作装箱机生产，抽检生产线上的产品，清理现场不合格品，随时保持外线生产设备卫生及现场整洁，多余纸箱回库至纸箱堆码区。

5、立袋装箱 按生产安排，核对生产品种盐和纸箱规格、品种，开车前点检设备，正确设置剔重秤和二维码工控机，正确操作蜘蛛手生产，抽检生产线上的产品，清理现场不合格品，随时保持外线生产设备卫生及现场整洁，多余纸箱回库至纸箱堆码区。

6、纸箱线汇总 开车前点检设备，正确设置剔重秤和二维码工控机、激光喷码信息按操作规程正确操作汇总线设备和封箱机、打包机，生产中巡视设备，按要求清理不合格品并准确装箱，重新送入汇总线。并保证现场整洁和设备卫生。

7、平袋装袋 按生产安排，从仓库领取需要品种规格的包材至生产线，开车前点检设备，正确设置剔重秤和追溯二维码工控机，按装袋机操作规程正确操作装袋机生产装袋、缝包，清理现场不合格品，抽检生产线上的产品，对本工序产品质量负责。随时保持外线生产设备卫生及现场整洁。剩余包材回库至准确堆码。

8、彩编袋汇总 开车前点检设备，正确设置剔重秤和追溯二维码工控机、喷码信息，按操作规程正确操作汇总线设备，按要求清理不合格品并人工缝袋，重新送入汇总线。生产中巡视设备，将不合格品及时剔除，并保证现场整洁和设备卫生。

9、机械手码垛 按操作规程正确操作码垛线设备和追溯二维码工控机，注意设备和人身安全，对生产中的异常情况能正确处理或向当班负责人报告，品种更换时及时准确告知入库人员。并保证现场整洁和设备卫生。

10、粉盐清理 按要求把四台除尘器出口处粉盐进行计量装袋缝袋，及四楼五楼的次盐搬运至指定地点堆码覆盖，并对现场进行清理，保持现场的整洁。

11、筛底料：按颗粒度标准进行筛分，装袋、封口并将底料按指定位置堆码好。现场必须清理干净。

12、上底料：根据锅炉升炉需要数量，负责将底料从底料房运至锅炉现场，并将底料送至炉膛内，装底料袋子回收，现场清理干净。

13、拖拉机排渣：在锅炉出渣系统出现故障的情况下，电话通知及时赶到现场。出渣费用含司机人工及车辆、油耗。

14、其他需要配合生产系统的辅助用工根据各使用单位要求进行。

**合 同**

甲方：湖南省湘澧盐化有限责任公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则通过公开招投标方式，确定湘澧盐化公司2024年小包装劳务承揽队伍和劳务承揽价格。经甲、乙双方平等协商，自愿签订本合同。

**第一条** 承揽事项

业务承揽内容：盐硝厂芒硝包装、粉盐包装等；包装厂自动装箱、自动装袋、机械手码垛、包装机操作等；热电厂筛底料、上底料、拖拉机排渣等；其他单位部分配合生产所需劳务用工业务。

**业务承揽要求：**

1、芒硝仓库拉包堆码：主要负责50kg原包硝整齐堆码在托盘或网包上，并负责配合叉车；现场清理出的托盘、网包整齐码放在指定地点，堆码现场卫生干净整洁。

2、粉尘盐的包装：粉盐（含摇摆筛筛分粉盐）的包装，要求包装质量合格，整齐码放在指定地点（叉车入库），现场卫生保持干净整洁。

3、芒硝包装：负责50kg、1000kg芒硝的包装，确保产品各项质量指标在受控范围内；

4、平袋装箱 按生产安排，核对生产品种盐和纸箱规格、品种，开车前点检设备，正确设置剔重秤和二维码工控机，正确操作装箱机生产，抽检生产线上的产品，清理现场不合格品，随时保持外线生产设备卫生及现场整洁，多余纸箱回库至纸箱堆码区。

5、立袋装箱 按生产安排，核对生产品种盐和纸箱规格、品种，开车前点检设备，正确设置剔重秤和二维码工控机，正确操作蜘蛛手生产，抽检生产线上的产品，清理现场不合格品，随时保持外线生产设备卫生及现场整洁，多余纸箱回库至纸箱堆码区。

6、纸箱线汇总 开车前点检设备，正确设置剔重秤和二维码工控机、激光喷码信息按操作规程正确操作汇总线设备和封箱机、打包机，生产中巡视设备，按要求清理不合格品并准确装箱，重新送入汇总线。并保证现场整洁和设备卫生。

7、平袋装袋 按生产安排，从仓库领取需要品种规格的包材至生产线，开车前点检设备，正确设置剔重秤和追溯二维码工控机，按装袋机操作规程正确操作装袋机生产装袋、缝包，清理现场不合格品，抽检生产线上的产品，对本工序产品质量负责。随时保持外线生产设备卫生及现场整洁。剩余包材回库至准确堆码。

8、彩编袋汇总 开车前点检设备，正确设置剔重秤和追溯二维码工控机、喷码信息，按操作规程正确操作汇总线设备，按要求清理不合格品并人工缝袋，重新送入汇总线。生产中巡视设备，将不合格品及时剔除，并保证现场整洁和设备卫生。

9、机械手码垛 按操作规程正确操作码垛线设备和追溯二维码工控机，注意设备和人身安全，对生产中的异常情况能正确处理或向当班负责人报告，品种更换时及时准确告知入库人员。并保证现场整洁和设备卫生。

10、粉盐清理 按要求把四台除尘器出口处粉盐进行计量装袋缝袋，及四楼五楼的次盐搬运至指定地点堆码覆盖，并对现场进行清理，保持现场的整洁。

11、筛底料：按颗粒度标准进行筛分，装袋、封口并将底料按指定位置堆码好。现场必须清理干净。

12、上底料：根据锅炉升炉需要数量，负责将底料从底料房运至锅炉现场，并将底料送至炉膛内，装底料袋子回收，现场清理干净。

13、拖拉机排渣：在锅炉出渣系统出现故障的情况下，电话通知及时赶到现场。出渣费用含司机人工及车辆、油耗。

14、其他需要配合生产系统的辅助用工根据各使用单位要求进行。

**第二条** 合同期限

本合同自2025年 月 日至2025年 月 日止。

**第三条** 承揽报酬

乙方承揽报酬，甲、乙双方约定按乙方实际承揽量进行核算和结算。承揽事项单价按双方约定的价格执行，如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 合同单价 | 备注 |
| 芒硝仓库机械手网包堆码 |  |  |
| 盐硝粉尘盐包装50kg |  | 打喷码 |
| 盐硝粉尘盐包装25kg |  |  |
| 芒硝包装 |  | 含原包、吨包 |
| 粉盐吨包生产（含颗粒盐筛上物） |  |  |
| 芒硝机械手铺托盘（网托） |  |  |
| 卸纯碱 |  |  |
| 平袋纸箱线 |  | 外线装箱单线 |
|  | 外线汇总 |
| 立袋线 |  | 2线1人 |
| 生态井矿盐（立袋） |  | 6线5人 |
| 立袋汇总 |  | 4线1人 |
|  | 2线1人 |
| 平袋装袋 |  | 7#、8#；3线2人（含汇总） |
|  | 5#、6#；4线3人 |
| 彩编汇总 |  | 5#、6#线 |
| 机械手堆码 |  |  |
| 包装机操作 |  | 彩编线 |
|  | 彩编线（1000g） |
|  | 纸箱线 |
|  | 立袋线 |
| 开箱机操作 |  |  |
| 落地盐清理 |  | 1楼、3楼、4楼、5楼 |
| 落地盐转运 |  |  |
| 混料机清理 |  |  |
|  | 7、8、9月高温期 |
| 罐装线 |  | 含挖盐、放罐、堆码 |
| 吨包转运 |  |  |
| 筛底料 |  |  |
| 上底料 |  |  |
| 拖拉机排渣 |  |  |
| 50Kg粉盐划包 |  |  |
| 回收盐拆包 |  | 旧袋子回收使用 |
| 颗粒盐人工装瓶生产 |  |  |
| 小包盐撕包 |  |  |
| 揉盐装换箱 |  |  |
| 粉盐吨包拆包 |  |  |
| 结块粉盐拆包 |  |  |

【注：以上价格为含税价，专用增值税发票税率6%】以上价格为目前工况生产条件，如遇设备改造，生产工况发生变化，以上价格双方协商调整。

第四条 承揽风险保证金

乙方在本合同签订时须向甲方交纳风险保证金贰拾万元。

第五条 双方权利及义务

1、乙方必须具备独立法人资格和承担民事责任的能力，具备劳务经营资格，注册资金贰百万以上。所派员工必须符合以下条件：①人员年龄不超过国家规定的退休年龄且身体健康，精神状态良好并已购买工伤保险（或80万以上商业险）；②能有效清楚地口头和书面表达自己；③未患有职业病、传染病。同时承诺不派出或使用童工。

2、甲方按合同要求，尽力为乙方提供一切便利条件，保证乙方人员的正常工作；乙方必须按照甲方要求的数量、质量等指标完成承揽事项。

3、承揽业务费用的结算以每个自然月度为周期，乙方向甲方开具相应金额的正规发票，甲方于每月月末前付给乙方上月度承揽业务费用。

4、乙方人员的聘用、辞退、工资（含社会保险）、伤病（含工伤与意外伤害）、组织与安排等一切事项，由乙方自行负责。

5、乙方必须服从甲方的现场管理（安全生产、劳动卫生）和安排调度，需指派具体管理人员在现场进行监管，强调文明作业，不得损坏甲方的生产设备及其他物品，因其员工操作不当造成质量损失或其它经济损失的，由乙方全额赔偿。

6、乙方自备工具，并对其在甲方场地工作人员必须进行安全教育，为其员工发放必要的安全防护用品（工作服由甲方统一提供），健全严格的安全措施；乙方员工在甲方场地发生安全事故、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担责任，给甲方或第三方造成损失的，还应承担赔偿责任。

7、乙方承揽需要使用的车辆必须符合车辆使用的要求,因承揽需要使用的车辆无证照，或因乙方原因乙方人员及运输工具在甲方场地发生安全事故，概由乙方承担责任，给甲方或第三方造成损失的，还应承担赔偿责任。

8、乙方人员必须自觉遵守国家法律、法规，如有偷盗、打架滋事等违法行为，甲方有权要求乙方辞退该员工。

9、签订合同前乙方已熟知甲方厂区内的管理制度，并承诺严格遵照执行。

10、乙方因劳务纠纷影响甲方生产，甲方有权从乙方履约保证金中直接支付劳务工资，履约保证金不足部分乙方应在5个工作日之内补齐，否则甲方有权与乙方解除劳务承揽合同。

第六条 甲方因技术改造新增业务品种时，经公司价格委员会确定价格、双方协商一致后，乙方必须按照甲方要求的数量、质量等指标完成承揽业务。甲方因技术改造、企业改制或其他重大改革，需减少或取消乙方承揽任务时，乙方必须无条件服从，并不得因此要求甲方赔偿损失。

第七条 保底协议：

由于公司设备故障影响和产品品种转换需清斗，包材质量问题等影响有效生产时间，造成单线产能不足，给予保底。

如因务工人员操作水平等个人原因影响产量不予保底，如因务工人员操作不精心，责任心不强，造成本岗位出现产品质量事故的，将按规定考核到人。

单线平均班产超过保底按实际结算，其他未尽事宜双方协商处理。

具体保底单线产量如下：

平袋装箱线 平均单线班产10吨

立袋蜘蛛手线 平均单线班产6吨

平袋彩编汇总 平均班产50吨

机械手 平均班产100吨

平袋纸箱操作员 平均班产10吨

平袋彩编操作员 平均班产13吨

平袋彩编操作员 平均班产22吨（1000g）

立袋操作员 平均班产6吨

平袋开箱操作员 平均班产20吨

第八条 违约责任

1、乙方必须严格按照约定完成承揽事项，如有特殊原因不能完成，应提前5日向甲方提供书面说明材料。如乙方人员出现随意离岗、迟到、早退、消极怠工等情况，导致承揽事项不能按期完成，甲方有权解除合同，同时，乙方还需按应得报酬的10%给付违约金，如果对甲方生产造成损失，乙方全额赔偿。

2、乙方对承揽事项、报酬等存在异议，可以提前30日向甲方书面告知，双方协商解决，协商期间，乙方及乙方人员不得以停止工作等极端方式影响甲方生产。如有发生，甲方有权解除合同，同时，乙方还需按应得报酬的10%给付违约金，如果对甲方生产造成损失，乙方全额赔偿。

3、乙方如损坏甲方设备及其他物品，应按原价赔偿，导致甲方生产停产的，乙方应赔偿停产损失。同时，甲方有权解除合同。

4、本合同中，乙方应给付甲方的赔偿金和违约金从乙方交纳的承揽风险保证金中抵扣，不足部分乙方另行给付。

第九条 本合同自双方代表人签字或盖章之日起生效。法定代表人陶贵平自愿作为乙方履行本合同各项义务的连带担保责任人。担保人签名：

第十条 本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

**甲方：盖章 乙方：盖章**

**代表人： 代表人：**

年 月 日 年 月 日

**投标文件组成**

投标文件应符合本招标文件要求格式并包含以下部分要求内容：

湖南省湘澧盐化有限责任公司

2025年生产劳系统务承揽项目

投标文件

**投标单位：**

**2024年 月 日**

**目录**

1. 投标报价明细.....................................n
2. 投标方的资格证明材料
3. 法定代表人身份证明................................n
4. 法定代表人授权书..................................n
5. 投标方基本情况表..................................n
6. 信用承诺书........................................n
7. 营业执照及资质证明................................n
8. 企业荣誉及诚信等级证明............................n
9. 类似业绩

1、与 公司业绩合同........................n

2、与 公司业绩合同........................n

...

1. 服务承诺书.......................................n
2. 项目组织机构.....................................n
3. 安全文明措施方案.................................n

2025年生产系统劳务承揽报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 控制价（元/吨） |  报价（元/吨） | 备注 |
| 芒硝仓库机械手网包堆码 | 5 |  |  |
| 盐硝粉尘盐包装50kg | 23.5 |  | 打喷码 |
| 盐硝粉尘盐包装25kg | 36.5 |  |  |
| 芒硝包装 | 6.5 |  | 含原包、吨包 |
| 粉盐吨包生产（含颗粒盐筛上物） | 13 |  |  |
| 芒硝机械手铺托盘（网托） | 2.5 |  |  |
| 卸纯碱 | 30 |  |  |
| 平袋纸箱线 | 17 |  | 外线装箱单线 |
| 9.5 |  | 外线汇总 |
| 立袋线 | 15 |  | 2线1人 |
| 生态井矿盐（立袋） | 23.5 |  | 6线5人 |
| 立袋汇总 | 8 |  | 4线1人 |
| 15.5 |  | 2线1人 |
| 平袋装袋 | 8 |  | 7#、8#；3线2人（含汇总） |
| 12 |  | 5#、6#；4线3人 |
| 彩编汇总 | 5 |  | 5#、6#线 |
| 机械手堆码 | 2 |  |  |
| 包装机操作 | 14 |  | 彩编线 |
| 9 |  | 彩编线（1000g） |
| 18 |  | 纸箱线 |
| 28 |  | 立袋线 |
| 开箱机操作 | 8 | 8 |  |
| 落地盐清理 | 20 | 20 | 1楼、3楼、4楼、5楼 |
| 落地盐转运 | 7 | 7 |  |
| 混料机清理 | 40元/台 | 40元/台 |  |
| 60元/台 | 60元/台 | 7、8、9月高温期 |
| 罐装线 | 210 | 210 | 含挖盐、放罐、堆码 |
| 吨包转运 | 6 | 6 |  |
| 筛底料 | 2.8元/袋 | 2.8元/袋 |  |
| 上底料 | 2.8元/袋 | 2.8元/袋 |  |
| 拖拉机排渣 | 184元/台班 | 184元/台班 |  |
| 50Kg粉盐划包 | 13.8 | 13.8 |  |
| 回收盐拆包 | 23 | 23 | 旧袋子回收使用 |
| 颗粒盐人工装瓶生产 | 2415 | 2415 |  |
| 小包盐撕包 | 230 | 230 |  |
| 揉盐装换箱 | 230 | 230 |  |
| 粉盐吨包拆包 | 1.7 | 1.7 |  |
| 结块粉盐拆包 | 5.7 | 5.7 |  |
| **总价合计** | / |  |  |

【注：以上价格为含税价，专用增值税发票税率6%】

报价单位：（签名盖章 ）

 法人代表：

授权代表：

二〇二五年 月 日

**法定代表人身份证明（扫描件）**

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

投标单位： （签字盖章）

日 期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为 的法定代表人，在此授权我公司的 ，其身份证号码： ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自2019年10月 日起至2019年10月 日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

授权代表：（签章）

身份证号码： 职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |   | 法定代表人 |   |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |   |
| 委托代理人 |   | 电子邮箱 |   |
| 代理人电话 |   | 员工总人数 |   |
| 营业执照 | 注册号码 |   | 注册地址 |   |
| 发证机关 |   | 发证日期 |   |
| 营业范围（主营） |   |
| 营业范围（兼营） |
| 基本账户开户行及帐号 |   |
| 税务登记机关 |   |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| 备注 |  |

**信用承诺书**

（投标单位名称） 郑重承诺：

我公司具有健全的财务会计制度，依法缴纳税收，在提交响应文件截止时间前的三年内没有违法、违规等不良行为，没有被政府职能部门通报的不良行为记录。

我公司珍惜公司声誉，没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

我公司参与此采购项目的员工在提交投标文件截止时间前的三年内没有司法机关或纪律监察机关已书面认定的行贿受贿记录。

我公司承诺，如果我公司在响应文件中没有充分披露本承诺书中所述的相关负面信息，视同弄虚作假，我公司自愿接受采购人作出的取消询比资格、取消成交资格、解除已签署的合同的处理决定，绝不提出任何异议、绝不向采购人主张任何权利。

特此承诺！

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

 年 月 日

**营业执照及资质文件**

备注：投标人应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。

**企业荣誉及诚信等级证明**

备注：投标人应提供企业获得的荣誉及诚信等级证明材料复印件并加盖公章。

**业绩证明**

备注：投标人应提供业绩合同协议书或合同完工证明复印件并加盖公章。

**服务承诺书**

本公司郑重承诺：

1、保证成交后不转包、不分包；

2、保证合同期内，按招标方下达的任务及工期按时完成相关工作任务。

3、保证成交后，我单位做到现场文明务工，安全务工。进场作业人员严格满足招标方要求的人员资格条件及执行安全生产制度及操作规程。

5、保证成交后，我单位务工人员严格执行招标方的各种现场管理制度。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

 年 月 日

**项目组织机构**

备注：投标人应提供本项目组织机构说明，并提供项目负责人社会保险证明。

**安全文明措施方案**

备注：投标人应提供本项目安全文明措施具体方案。